PAGE  
1

[image: image5.jpg]



РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

Республика   Мордовия

ООО  институт " Мордовагроводпроект " 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    по объекту «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

Ельниковского района»
Книга 1. Общая пояснительная записка

 Сводный сметный расчет.

 Объектные и локальные сметы

Саранск,  2011 г.

	Российская    Федерация
Республика Мордовия

Общество с ограниченной ответственностью

институт

«МОРДОВАГРОВОДПРОЕКТ»



	430011  г.Саранск  ул.Степана Разина, 19                           тел.  24-22-75;  тел./фах. (8342-2) 24-83-51, a-mail: dgrp@moris.ru
Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0006, 

выдано на основании решения Президиума саморегулируемой организации НП «МОПО» от 24.12.2010 г., протокол №49
Свидетельство СРО-И-008-30112009-00104, 

выдано на основании решения Президиума СРО НП «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» от 22.12.2010 г., протокол №27


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

 по объекту «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

Ельниковского района»
Книга 1. Общая пояснительная записка.

Сводный сметный расчет.

Объектные и локальные сметы.

Заказчик: Администрация Ельниковского муниципального района РМ
Директор института




         В.И. Нетяева

Главный инженер института


         Г.Д. Батурина

Главный инженер проекта


                    В.И. Нетяева
    Главный инженер проекта
                                        Н.М.Меркулова

Руководитель группы




В.В. Люгзаева

Начальник сметной группы



Т.Л. Федорова

Нормоконтроль





В.В. Люгзаева

                                                   Саранск, 2011 г.  
1. Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0006, выдано на основании решения Президиума саморегулируемой организации НП «МОПО» от 24.12.2010 г., протокол №49
2. Свидетельство СРО-И-008-30112009-00104, выдано на основании решения Президиума саморегулируемой организации НП «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» от 22.12.2010 г., протокол №27


С о с т а в   п р о е к т а

Книга 1.  Общая   пояснительная записка.                

                Сводный сметный расчет.  

                Объектные и локальные сметы. 

Книга 2. Проект организации строительства.

                 Пояснительная записка.  Чертежи.             
                            Книга 3. Перечень мероприятий по охране природы.

                                             Пояснительная записка.  
                            Книга 4. Чертежи.
                            Книга 5. Наружное освещение.                 

                                            Чертежи.  Локальная смета. 
Содержание

	Общая пояснительная записка
	Стр.

	      Введение
	7

	Основные технико-экономические показатели
	9

	Раздел 1.Природные условия участка
	10

	             1.1.Климат
	10

	             1.2. Рельеф и гидрография
	11

	             1.3. Растительность и почвы
	11

	             1.4. Изученность инженерно-геологических условий
	12

	             1.5. Геологическое строение
	12

	              1.6.   Гидрогеологические условия
	15

	              1.7. Свойства грунтов
	16

	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
	20

	Раздел 3. Архитектурно-строительные  решения
	21

	Раздел 4. Конструктивные и объемно – планировочные решения
	21

	         4.1.  Конструктивные решения
	21

	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технических мероприятий, содержание технологических решений
	22

	 5.1. Технологические решения
	22

	       5.2. Водоотвод
	22

	       5.3.Водопровод
	23

	       5.4. Ловчая дрена
	23

	       5.5. Электролиния 35 Кв.
	23

	       5.6. Кабель связи
	23

	       5.7. Подъезд  к стадиону
	23

	       5.8.Трибуны
	24

	       5.9. Ограждение 
	24

	       5.10. Наружное освещение
	24

	Раздел 6. Проект организации строительства
	24

	Раздел 7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

                 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	25

	Раздел 8.Перечень  мероприятий по охране окружающей среды
	26

	Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	27

	 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	27

	Приложение
	

	1. Техническое задание на проектирование
	29

	2. Акт выбора (обследования) участка 
	33

	2а. Постановление об утверждении акта выбора участка
	34

	3. Свидетельство о государственной регистрации права
	35

	4. План М 1:10000
	36

	5. Баланс перемещения грунтовых масс
	37

	6. Спецификация оборудования
	38

	Сметная часть
	

	1. Справка ЗАО «Ельниковская ДСПМК» о стоимости 1м3 песка с Александровского карьера
	42

	2. Пояснительная записка к сметной документации
	43

	3. Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих ценах 4 кв. 2010 г.
	44

	4. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисных ценах 2001 г.
	47

	5. Сводная смета на проектно-сметную документацию
	50

	6. Смета 1. Разбивка основных осей сооружений
	51

	7. Локальная смета 2. Подготовительные работы
	52

	8. Объектный сметный расчет 3 (в текущих ценах). Строительство футбольного поля
	57

	9. Объектный сметный расчет 3 (в базисных ценах). Строительство футбольного поля
	59

	10. Локальная смета 3.1. Вертикальная планировка под строительство футбольного поля
	 61

	11. Локальная смета 3.2. Устройство подстилающих слоев футбольного поля
	 65

	12. Локальная смета 3.3. Устройство подстилающих слоев беговых дорожек
	68 

	13. Локальная смета 3.4. Устройство сектора для разминки
	74

	14. Локальная смета 3.5. Устройство сооружения для тройного прыжка
	80

	15. Локальная смета 3.6. Установка защитной сетки
	83

	16. Локальная смета 3.7. Устройство искусственного покрытия и приобретение оборудования для футбольного поля
	85

	17. Локальная смета 3.8. Устройство сборно-разборных трибун
	86

	18. Объектный сметный расчет 4 (в текущих ценах). Строительство водопровода и дренажной сети
	91

	19. Объектный сметный расчет 4 (в базисных ценах). Строительство водопровода и дренажной сети
	93

	20. Локальная смета 4.1. Строительство водопроводной сети
	95

	21. Локальная смета 4.2. Строительство водопроводных колодцев. Всего 2 колодца
	102

	22. Локальная смета 4.3. Строительство колодцев с поливочным краном. Всего 2 колодца
	110

	23. Локальная смета 4.4. Строительство закрытого дренажа на футбольном поле
	117

	24. Локальная смета 4.5. Строительство кольцевого дренажа и ливневой канализации К-2
	121

	25. Локальная смета 4.6. Строительство сбросного коллектора
	126

	26. Локальная смета 4.7. Устройство водоотводных лотков
	136

	27. Локальная смета 4.8. Строительство смотровых колодцев на дренажной сети. Всего 8 колодцев
	134

	28. Локальная смета 4.9. Строительство колодцев ливневой канализации. Всего 7 колодцев
	138

	29. Локальная смета 4.10. Строительство ловчей дрены
	

	30. Локальная смета 4.11. Строительство устьевого сооружения. Всего 2 сооружения
	146

	31. Локальная смета 4.12. Устройство трубопереезда из ж/б труб Ø1000 мм на подъездных дорогах №1
	151

	32. Локальная смета 4.13. Устройство трубопереезда из ж/б труб Ø1000 мм на подъездных дорогах №2
	159

	33. Локальная смета 4.14. Устройство трубопереезда из ж/б труб Ø1000 мм на подъездных дорогах №3
	167

	34. Объектный сметный расчет 5 (в текущих ценах). Благоустройство территории
	175

	35. Объектный сметный расчет 5 (в базисных ценах). Благоустройство территории
	176

	36. Локальная смета 5.1. Строительство тротуара и подъездной дороги
	177

	37. Локальная смета 5.2. Установка главных ворот с калиткой
	192

	38. Локальная смета 5.3. Устройство ограждения сетчатыми панелями из сетки «Рабица»
	195

	39. Локальная смета 5.4. Озеленение прилегающей территории
	200

	40. Локальная смета 5.1. Наружное освещение спортплощадки
	202

	41. Ведомость потребных ресурсов
	216

	42. Ведомость объемов работ
	227


Введение
       ООО институт «Мордовагроводпроект» согласно задания на проектирование, выданного администрацией Ельниковского муниципального района РМ по объекту «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Ельниковского района» по результатам проведенного открытого запроса котировок выполнена  проектная документация по объекту «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Ельниковского района» Республики Мордовия. 
Для составления рабочего проекта ООО институт "Мордовагроводпроект" в 20011г. были  выполнены:

     - топографическая съемка участка   М 1:500 с размещением существующих сооружений; 

     - гидрогеологические изыскания;

     - геоэкологическое обследование территории.

    Обследуемый участок, относительно ровный с незначительными понижениями и возвышенностями, не закустарен, частично  переувлажнен. Размер участка 18121 кв.м . 

По северо- восточной части участка проходит электро линия 35Кв, водопровод. По южной части участка проходит автодорога с.Ельники - с. Надеждино, в насыпи с твердым покрытием (на балансе УПРДОР РМ). Вдоль автодороги с. Ельники – с. Надеждино проходит  кабель связи. С западной  и северной сторон - проезд к жилым домам с твердым покрытие.

Объект строительства располагается в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка: Ориентир дом 24. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира : Республика Мордовия, Ельниковского районая, с. Ельники , ул. Восточная.

Границами участка являются: по северо- восточной части граница охранной зоны электро - линии 35Кв, водопровода. По южной  - граница охранной зоны автодороги с. Ельники – с. Надеждино. С западной  и северной сторон - проезд к жилым домам с твердым покрытием в нулевых отметках.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к третей надпойменной террасе реки Мокша. Абсолютные отметки на участке работ колеблются в пределах 130-140м.  Рельеф довольно ровный, с небольшими возвышенностями и западинами. 
Рассматриваемая территория расположена в зоне умеренно-континентального климата, с морозной зимой и теплым летом.

Территория села Ельники, располагаясь на надпойменной террасе,  сложена преимущественно песчаными дерново - среднеподзолистыми  малоплодородными почвами.  

Гидрогеологические условия характеризуются наличием безнапорного водоносного горизонта. На участке работ (глубиной не более 4метров) водоносный горизонт, типа «верховодка».  Горизонт имеет локальное распространение, в северной части площади, с направлением потока на запад, в район болотистого понижения, которое планировалось к созданию пруда – копани для радиозавода. Горизонт слабоводообильный, со свободным зеркалом воды, и полностью зависит от атмосферных осадков. 

 Подъезд к объекту осуществляется по существующей автодороге с твердым покрытием с.Ельники - с. Надеждино . До начала проектирования на площадке строительства размещены: одно футбольное поле с естественным покрытием, трибуны, беговая дорожка шириной 3м, покрытая асфальтом (подлежат демонтажу).

Назначение объекта - футбольное поле с искусственным покрытием, площадью - 7560м2.
Рабочий проект включает в себя следующие разделы: 
- подготовка основания  под строительство

- строительство футбольного поля (в кругу беговой дорожки), размером в плане 105х72 м;
- строительство  четырех круговых беговых дорожек шириной  1,22 м  L=400м  с искусственным  покрытием;
- строительство  шести прямых беговых дорожек шириной  1,22 м  L=100м  с искусственным  покрытием;

- строительство кольцевого дренажа по внутреннему периметру беговой дорожки;
-строительство систематического дренажа футбольного поля  (типа «елочка»);
- строительство ливневой канализации футбольного поля;
- отводящий коллектор ливневых и дренажных вод. Место сброса в придорожный кювет существующей автодороги с.Ельники- с. Надеждино;
- поливочный водопровод с установкой двух колодцев с гидрантами за воротами и одного пожарного гидранта; 
    - сборно-разборные  трибуны с пластиковыми сидениями (500шт);       

    - ограждение стадиона из сетчатых панелей.

Кроме того, проектом предусматривается вертикальная планировка площадки. 

Основные технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Площадь участка под спортивные сооружения 
в том числе:
	м2
	12527

	
	- футбольного поля
	м2
	7560

	
	- беговых дорожек
	м2
	2267

	
	- сектора для разминки
	м2
	2700

	2
	Сметная стоимость строительства: - в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. всего
	тыс.руб.
	8309,63

	
	в том числе:
	
	

	
	-НДС 18%
	тыс. руб.
	1267,57

	
	- строительно-монтажных работ
	тыс. руб.
	7827,51

	
	- прочих затрат
	тыс.руб.
	426,45

	
	- в уровне цен 4 кв. 2010 г. всего
	тыс.руб.
	44986,10

	
	в том числе:
	
	

	
	-НДС 18%
	тыс.руб.
	6862,29

	
	- строительно-монтажных работ
	тыс.руб.
	43003,21

	
	- прочих затрат
	тыс.руб.
	1827,56

	3
	Продолжительность строительства
	мес.
	7,2


Раздел 1. природные условия участка 
Объект строительства располагается в восточной части  с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.
1.1.Климат

Рассматриваемая территория расположена в зоне умеренно-континентального климата, с морозной зимой и теплым летом.

Средняя многолетняя температура воздуха за год составляет +4,0 °C. Начало весны определяется устойчивым переходом температуры воздуха через 0 °С, который наблюдается в среднем 1 апреля, через + 5 °C – 16 апреля, через + 10 °C – 2 мая.  В самый теплый период года (июль) средняя температура составляет + 19,0 °С, абсолютный максимум достигает + 39 °С.

Понижение температуры осенью происходит медленнее, чем повышение ее весной. Устойчивый переход среднесуточной температуры через + 10 °С происходит в среднем 23 сентября, через + 5 °C – 14 октября, через 0 °C – 5 ноября. В середине последней декады ноября наступают устойчивые морозы. Средний минимум самого холодного месяца (январь) составляет – 11,3 °С, абсолютный минимум – 39 °С. В продолжение всей зимы наблюдаются оттепели, которые могут продолжаться от 9 до 20 дней. Продолжительность периода с температурой + 5 °С составляет 181 день, с температурой + 10 °C – 144 дня. Средняя сумма отрицательных температур составляет – 39,2 °С.
Распределение средних многолетних температур по месяцам представлено в таблице.

	Месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Температура, °С
	– 11,5
	– 11,2
	– 5,6
	4,1
	13,1
	17,6
	19,8
	17,8
	11,2
	4,2
	– 3,1
	– 9,3
	3,9


Распределение температуры почвы повторяет ход температуры воздуха. Последние заморозки на почве наблюдаются в среднем в первых числах июня, первые – в конце сентября. Наибольшая среднемесячная температура поверхности почвы наблюдается в июле: + 24 °С.  Среднемноголетняя максимальная глубина промерзания почвы составляет 104 см. Возможная глубина промерзания почвы может достигать -1,8м.
Средняя многолетняя сумма осадков за год составляет 504 мм. Наибольшая месячная сумма осадков наблюдается в июле – 70 мм за счет выпадения интенсивных дождей. Средняя сумма осадков за тёплый период года составляет 350 мм. Твердые осадки выпадают преимущественно с декабря по март, средняя сумма 154 мм. Максимальная высота снежного покрова 5% обеспеченности – 65 см.  Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 134 дня, максимальная продолжительность 173 дня (1976 – 77 гг.) Самая ранняя дата установления устойчивого снежного покрова – 12 октября (1976 г.). Самая поздняя – 30 декабря (1982 г.). Самая ранняя дата схода снежного покрова – 18 марта (1990 г.). Самая поздняя – 25 апреля (1979 г.). Средняя дата установления устойчивого снежного покрова 23 ноября. Средняя дата схода снежного покрова – 3 апреля. Абсолютная влажность воздуха составляет в среднем в год 7,2 мб, относительная влажность 75%.

Наибольшая скорость ветра в данном районе наблюдается зимой и в начале весны (свыше 15 м/с), наименьшая – летом (0 – 5 м/с). В течение большей части года преобладают западные (с апреля по сентябрь) и юго-западные ветры. Максимальная скорость ветра 4% обеспеченности составляет 24 м/с, 50% обеспеченности – 17 м/с.
1.2. Рельеф и гидрография

Район работ расположен в пределах центральной части Приволжской возвышенности. Это пластовая возвышенная равнина с денудационным рельефом. Рельеф расчленен долинами рек, оврагами, балками и лощинами. 

Участок работ располагается на правом низменном террасовидном склоне р.Мокша.     Местность, на которой намечаются работы, относится к III дорожно-климатической зоне.
 В геоморфологическом отношении участок приурочен к третей надпойменной террасе реки Мокша. Абсолютные отметки на участке работ колеблются в пределах 130-140м.  Рельеф довольно ровный, с небольшими возвышенностями и западинами. 

Следов активных экзогенных процессов не выявлено. Участок в пределах проектируемого стадиона  не заболочен, но в 50 метрах к западу отмечается  небольшая болотистая низина размером 100*100метров. 

Отмечается наличие вблизи, с восточной стороны стадиона значительного количества коммуникаций. 

1.3. Растительность и почвы

 На исследованной территории наиболее распространены серые лесные и лесостепные почвы и дерново-подзолистые почвы. Серые лесные почвы в зависимости от содержания гумуса и степени  оподзоленности подразделяются на тёмно-серые, серые и светло-серые.

Тёмно-серые почвы по своим свойствам близки к оподзоленным чернозёмам. Они содержат 5-7% перегноя, при мощности гумусового горизонта 20-25см. Серые и светлосерые лесные почвы по своим свойствам близки к дерново-подзолистым. Пергнойный горизонт, как правило, ещё меньше чем у тёмно-серых, с содержанием гумуса от 3% до 5%. Эти почвы отличаются бесструктурностью и повышенной кислотностью.

По механическому составу серые лесные почвы, в основном, глинистые и суглинистые. Бесструктурность их и бедность в отношении перегноя в сочетании со слабой водопроницаемостью ведут к частому заплыванию, уплотнению и образованию корок.

По правобережью р.Мокши под покровом сосновых боров со скудной травянистой растительностью развиваются дерново-слабо и средне малоплодородные подзолистые почвы, песчаные по механическому составу. Они имеют небольшой по мощности перегнойный горизонт, с содержанием гумуса 1-4%. Кроме того, в долинах рек развиты аллювиальные и торфяно-болотные почвы, а на поймах – очень плодородные пойменные почвы.

Леса, которые ранее преобладали в данном районе, к настоящему времени сильно сократились по площади, оставаясь на водоразделах, на неудобных для распашки склонах, по балкам и оврагам. В лесах преобладают широколиственные виды, среди которых развиты берёза, осина, липа,ясень,клён,вяз с подлеском орешника, рябины, черёмухи. На песчаных террасах распространены сосновые боры с небольшой примесью ели.

Территория села Ельники, располагаясь на надпойменной террасе,  сложена преимущественно песчаными дерново среднеподзолистыми  малоплодородными почвами.  

1.4. Изученность инженерно-геологических условий
Геологическое строение района работ изучено при крупномасштабной комплексной геолого-гидрогеологической съемке в пределах Ельниковского района в 1976 году. 
В 1984 году Писанниковой Е.Л была издана геологическая карта масштаба 1:200000. В 1960 году разведано Ельниковское месторождение кирпичных глин для действующего Ельниковского кирпичного завода. 

В 1978году на разрабатываемом  Будаевском месторождении карбонатных пород была проведена доразведка и переоценка запасов карбонатных пород для производства щебня. 

Инженерно-геологические изыскания в мелиоративных целях в пределах Республики проводились ООО институтом «Мордовагроводпроект» (ранее «институт «Мосгипроводхоз») с начала создания до настоящего времени. 

В непосредственной близости с участком работ в 1990году институтом Мосгипроводхоз проведены инженерно-геологические изыскания на площадке строительства пруда-копани для радиозавода, материалы которых использованы при интерпретации результатов изысканий настоящего отчёта.

1.5. Геологическое строение

1.5.1 Геологическое строение района работ
В геологическом строении района работ участвуют отложения четвертичной системы,  среднего отдела юрской системы и верхнего отдела каменноугольной системы. 

Четвертичная система.

Среди отложений четвертичной системы выделено пять геолого-генетических комплексов(описание даётся по И.Г.Киркову): 

1. Современные аллювиальные отложения, слагающие пойму рек (а QIV);
2. Современные болотные отложения, слагающие пойму рек(h QIV);

3. Верхнее звено. Микулинский и калининский горизонты. Аллювиальные отложения, слагающие II надпойменную террасу р.Мокши (a QIII mk+k);                                 

4. Среднее звено. Одинцовский и московский горизонты. Аллювиальные отложения, слагающие III надпойменную террасу р.Мокши (a QIII od+ms); 

5. Среднее, верхнее и современное звенья. Покровные отложения проблематичного генезиса (pr QII-IV);                                 

Аллювиальные отложения III надпойменной террасы залегают в пределах абсолютных отметок 130-140 метров. Изредка перекрываются маломощными покровными суглинками проблематичного генезиса. Представлены песками разнозернистыми, преимущественно среднезернистыми, мелкозернистыми,  с прослоями илистых глин. В основании встречается галечник до 2-3метров. Общая мощность достигает 9-29 метров.
Покровные отложения проблематичного генезиса  залегают плащеобразно в приводораздельных и водораздельных склонах реки Мокша и склонах более мелких водотоков.  Представлены суглинками светло-коричневыми, коричневыми, массивной текстуры, с прослоями лессовидных и илистых глин серых, коричневато-серых, с гнёздами мелкозернистого песка. Суглинки в верхней части, гнёздами известковистые.  Мощность отложений колеблется от первых метров до 12-15метров.

Юрская система(J)

Система представлена в районе работ образованиями среднего и верхнего отделов. Средний отдел выходит на поверхность севернее с.Ельники. В районе села эти отложения размыты в четвертичное время и четвертичные отложения ложатся на известняки и доломиты гжельского яруса. Средний отдел картируется в составе  байосского и батского ярусов на левобережье р.Мокша и в среднем течении р.Уркат.

Рассматриваемая территория расположена в зоне умеренно-континентального климата, с морозной зимой и теплым летом.

Среди отложений байосского яруса выделяются чёрные и тёмно-серые глины с прослоями тонкозернистых кварц-глауконитовых песков и алевритов.  В алевритах и песках встречаются прослои( до1,0м) алевролитов на глинисто-известковистом цементе. Общая мощность яруса – до 25-30метров.
Каменноугольная система(С )

Система представлена средним и верхним отделом, сложенными преимущественно карбонатными отложениями. Отложения завершаются известняками и доломитами гжельского яруса, которые вскрываются артезианскими скважинами и разрабатываются  на разных участках Будаевского месторождения карбонатных пород.

Гжельский ярус(C3g)
Ярус представлен клязьминским горизонтом(C3kl) с преимущественным развитием  в нём различного типа известняков, с подчинёнными прослоями доломитов.  Общая мощность яруса достигает 62метра. Известняки выходят на поверхность в долине р.Уркат, где разрабатываются местными карьерами.
1.5.2.Геологическое строение участка работ.
В геологическом строении участка работ принимают участие только четвертичные  отложения. Коренные образования залегают на глубине 20-25метров.

Из четвертичных отложений фиксируется почва и  маломощные покровные отложения проблематичного генезиса, залегающие на аллювиальных песках III надпойменной террасы. 

При проведении крупномасштабных съёмок на соседних листах, комплекс распадается на ряд отдельно картируемых отложений, датируемых в зависимости от расположения в рельефе, как среднечетвертичные, верхнечетвертичные и даже современные. Во многом эти самостоятельные отложения выделяются по уровням эрозионно-аккумулятивных циклов и объединяются в долинах небольших водотоков как средне-верхнечетвертичые или верхнечетвертично-современные. На участке работ данные отложения представлены маломощным чехлом(в пределах первых метров) супесей и суглинков, залегающих над аллювиальными песками надпойменной террасы. 

Поэтому в отсутствии при крупномасштабном картировании чёткого разделения их по генетическим признакам и возрасту и принимая их как более молодые образования по отношению к аллювию среднего звена, можно с достаточной долей вероятности индексировать их как покровные элювиально-делювиальные суглинки верхнечетвертично-современнго возраста (еd Q III-IV). 

Таким образом, характеристика инженерно-геологических свойств четвертичных отложений будет проводится согласно условного генетического расчленения их на участке работ.
ИГЭ-1.Почва супесчаная, с корневой системой трав. Мощность колеблется в пределах  0,2-0,3м
Как уже отмечалось, верхняя часть аллювиальной террасы слагается маломощным покровом элювиально-делювиальных отложений, которые выделены как ИГЭ-2. 
ИГЭ-2. Супесь светло-коричневая, коричневая, безызвестковистая, средней плотности, пластичная,  с гнёздами и прослойками суглинка.  Мощность 1,7– 1,9м.
Ниже залегают мелкозернистые и тонкозернистые (пылеватые) пески верхней части аллювиальных отложений, с тонкими прослойками серых иловатых глин, с выделением среди них ИГЭ-3, ИГЭ-4 и ИГЭ-5.
ИГЭ-3. Песок светло-коричневый, коричневый, слабоглинистый, мелкий, средней плотности, сухой и слабо увлажнённый.  Мощность изменяется от 0,9мдо 3,0м .
ИГЭ-4. Песок светло-коричневый, коричневато-серый, мелкий, пылеватый,  средней плотности, водоносный, с тонкими прослойками серых иловатых глин, мощностью 0,8м. 

ИГЭ-5. Песок светло-коричневый, мелкий, пылеватый, средней плотности, влажный, с тонкими прослойками серых иловатых глин.

1.6.   Гидрогеологические условия
1.6.1 Гидрогеологические условия района работ.
Район работ по своему положению относится к Волго-Сурскому артезианскому бассейну. Гидрогеологические условия района работ характеризуются наличием водоносных горизонтов, как в четвертичных отложениях, так и коренных породах.

Среди четвертичных отложений выделяется: 

-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт.

Среди коренных пород выделяется: 

-верхнекаменноугольный водоносный горизонт.

Следует отметить, что почти во всех генетических образованиях, как четвертичного возраста, так и мезо-кайнозойского, существуют маломощные водоносные горизонты,  относящиеся, как правило, к типу верховодок, которые при проведении гидрогеологических съёмок не учитывались. Тем не менее, они играют значительную роль при строительстве, как своим присутствием, так и влиянием на свойства грунтов. Выше перечисленные горизонты используются в основном для хозяйственных целей и только в местах близкого залегания к поверхности они изучаются в качестве одного из агентов влияния на строительство зданий, сооружений, транспортных коммуникаций, газопроводов, автодорог, гидротехнических сооружений.

Четвертичный аллювиальный водоносный горизонт  наиболее развит в долине р.Мокша и её притоков, где он имеет мощность до 18-29 метров. Горизонт имеет свободное зеркало воды на глубине от 0 метров до 12-13метров. Водообильность горизонта,  из-за преобладания в аллювии мелкозернистого песка и отсутствия более крупных отложений, небольшая и достигает 0,25-0,7 л/сек. Коэффициент фильтрации составляет 0,04-1,0м\сут. Воды пресные. Минерализация горизонта довольно стабильна и колеблется в пределах 0,28-0,6г\литр. Жесткость не превышает 7,0мг-экв. Воды по составу гидрокарбонатные, кальциево-магниевые. В мелких водотоках водообильность понижается до 0,01-0,04л/сек. Участками отмечается повышение содержания хлора, нитратов и сульфатов, что говорит о внешнем загрязнении горизонта и его зависимости от поверхностных вод и атмосферных осадков.
Верхнекаменноугольный водоносный горизонт, наряду с среднекаменноугольным горизонтом, являются основным питьевым и промышленным источником городского и сельского водоснабжения. Поверхность горизонта расположена в районе с.Ельники на глубине 8,5-60 метров. Имеет значительную мощность и водообильность. Как правило воды пресные. Минерализация вод колеблется от 0,28г\литр до 0,46г\литр. Жёсткость изменяется от 2,2мг-экв. до 8,3мг-экв. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые.
1.6.2 Гидрогеологические условия участка работ
 На участке работ (глубиной не более 4метров) водоносный горизонт, типа «верховодка».  Горизонт имеет локальное распространение, в северной части площади, с направлением потока на запад, в район болотистого понижения, которое планировалось к созданию пруда – копани для радиозавода. Горизонт слабоводообильный, с свободным зеркалом воды, и полностью зависит от атмосферных осадков. Минерализация его достигает 1,06мг/литр. Воды сульфатно-хлоридные, с значительным содержанием нитратов, что может указывать на поверхностное загрязнение горизонта.

Согласно СНиП 2.03.11-85, грунтовые воды из исследованной  скважины  неагрессивны по содержанию агрессивной  углекислоты  к бетонам всех марок и неагрессивны к бетону по всем остальным показателям, слабоагрессивные по содержанию хлоридов к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и среднеагрессивные к металлическим конструкциям.

1.7. Свойства грунтов

Физические свойства грунтов исследованы в лабораторных условиях на образцах ненарушенной и нарушенной структуры согласно ГОСТ 5180-84,12536-79, 8735-88.

В результате обработки результатов лабораторных испытаний грунтов, определены нормативные и расчётные показатели физико-механических свойств грунтов.

Наименование грунтов дано по ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация.». Группа грунта приведена согласно Федеральных единичных расценок на строительные работы(ФЕР-2001).

Нормативная глубина промерзания суглинков и глин 1,5м (Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83).

 В геологическом отношении территория работ характеризуется простыми инженерно-геологическими условиями. 

Грунты участка работ представлены в основном четвертичными отложениями,  среди которых выделяются следующие инженерно-геологические элементы:

-верхнечетвертично-современные элювиально-делювиальные супеси, светло-коричневые, безызвестковистые, средней плотности, перекрывающий чехлом водоразделы и склоновые пространства надпойменной террасы в районе с. Ельники(ИГЭ-2).

-аллювиальные отложения III надпойменной террасы, представленные мелкозернистыми и тонкозернистыми песками с прослойками серых иловатых глин (ИГЭ-3,ИГЭ-4 и ИГЭ-5). 

Основные показатели физико-механических параметров грунтов приведены в таблицах.
Основные показатели физических свойств грунтов 
	№

ИГЭ
	Геологический

индекс
	Природная влажность, %
	Число пластичности, %
	Границы текучести,

%
	Показатель текучести,   д. ед.
	Плотность грунта,

т/м3
	Коэффициент пористости

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	ed QIII-IV
	21,75
	6
	27
	0,35
	1,98
	0,68


Основные показатели физических свойств песков

	№

ИГЭ
	Геологический

индекс
	Содержание частиц менее 0,1мм в  %
	Плотность песков в г/см3 в рыхлом состоянии и при уплотнении
	Коэффициент пористости  в рыхлом состоянии  и при уплотнении
	Угол откоса в град.  В рыхлом состоянии  и  при уплотнении
	Коэффициент фильтрации, м/сут. в рыхлом состоянии  и  при  уплотнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	a Q II od+ms(песок мелкий сухой средней плотности)
	15,1
	1,37/ 1,63
	0,93/ 0,62
	37/ 30
	6,0/ 0,9

	4
	a Q II od+ms(песок  мелкий обводнённый средней плотности)
	25,2
	1,32/ 1,64
	1,00/ 0,62
	37/ 33
	8,0/ 1,0

	5
	a Q II od+ms(песок мелкий пылеватый влажный, средней плотности)
	38,3
	1,32/ 1,64
	1,03/ 0,62
	39/ 31
	1,0/ 0,2


Прочностные и деформационные характеристики грунтов основания  

	Номер ИГЭ
	Нормативные значения
	Расчётные значения по деформациям (СНиП 2.02.01-83*, табл.2,3 пункт 2.16
	Нормативное давление R0, КПа

	
	плотность грунта т/м3
	Коэффициент пористости   
	Показатель текучести  IL
	Модуль деформации  Е,мПа
	Сцепление СП, КПа
	Угол трения, град
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	1,98
	0,68
	0,35
	14
	12
	23
	240

	3
	1,63
	0,62
	-
	31
	3
	33
	300

	4
	1,64
	0,62
	-
	31
	3
	33
	200

	5
	1,64
	0,62
	-
	21
	5
	31
	150


Грунты со слабой несущей способностью не вскрыты. 

По относительной деформации пучения грунты от слабо до сильнопучинистых.

По степени агрессивности воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции элювиально-делювиальные суглинки неагрессивные по содержанию сульфатов к бетону на портландцементе с содержанием C3S, C3F, C3S+ C3F, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах, среднеагрессивные по содержанию хлоридов, и слабоагрессивные по содержанию сульфатов на портландцементе(текст. приложение 6).

 Специфические грунты и дорожная одежда

            Почвенно-растительный слой (ИГЭ 1) отнесен к специфическим  грунтам. К дорожной одежде отнесены дорожное покрытие и дорожное основание, которые вскрывались при бурении скважин.

Элювиальные грунты(eQIV)
Грунты представлены супесчаными почвами, с небольшим содержанием гумуса. Мощность почвы составляет 0,2-0,3м. 
На беговых дорожках стадиона вскрыто асфальтовое покрытие мощностью 0,05метра. Под дорожным покрытием скважинами вскрыто песчано-щебёночное основание мощностью от 0,45м                                                        
Строительные материалы

Строительные материалы при реконструкции автодороги будут осуществляться в виде завозки дополнительного грунта, песка и щебня в пределах Ельниковского района. Пески развитые на территории стадиона и вблизи него непригодны для устройства конструктивных слоёв футбольного поля из-за повышенного содержания пылеватых частиц, прослоек иловатой глины, которые резко занижают водопропускную способность песков.

Заключение
1. Участок работ находится в восточной  части с.Ельники, около автодороги на с.Надеждинка,  на правой третьей надпойменной террасе реки Мокша.

 2. В геоморфологическом отношении участок приурочен к третьей надпойменной террасе реки Мокша. Абсолютные отметки на участке работ колеблются в пределах 130-140м.  Рельеф довольно ровный, с небольшими возвышенностями и западинами. 

3. По геологическому строению площадь стадиона относится к развитию преимущественно четвертичных аллювиальных отложений(III надпойменная терраса). 

 Геологическое строение территории простое. 4. В северной части стадиона, в верхней части аллювиальных отложений на глубине 2,5метра, вскрыт маломощный водоносный горизонт типа «верховодка». Не следует исключать повышение уровня воды на 0,5-1,0 метра в дождливые годы.Согласно СНиП 2.03.11-85, воды данного горизонта  неагрессивны по содержанию агрессивной  углекислоты  к бетонам всех марок и неагрессивны к бетону по всем остальным показателям, слабоагрессивные по содержанию хлоридов к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и среднеагрессивные к металлическим конструкциям.

5. В целом инженерно-геологические условия благоприятны для проведения работ при выполнении проектных решений, связанных с экологическими требованиями. Опасные геологические процессы не зафиксированы. 

Глубина сезонного промерзания суглинков – 1,5 м.
6. При инженерно-геологических изысканиях среди покровных элювиально-делювиальных отложений (ed QIII-IV) и аллювиальных отложений (a QIII od+ms);  выделены 4 инженерно-геологических элемента:               

               -ИГЭ-2, супесь пластичная, средней плотностиЮ с прослойками суглинка;

               -ИГЭ-3, песок мелкий сухой средней плотности;

               -ИГЭ-4, песок мелкий обводнённый средней плотности;

                -ИГЭ-5, песок мелкий пылеватый, влажный, средней плотности.                

7. Слабые грунты не вскрыты.

    8. По степени морозной пучинистости, в первом типе местности, суглинистые и глинистые грунты от слабопучинистых до сильнопучинистых.

9. По степени агрессивности воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции элювиально-делювиальные суглинки неагрессивные по содержанию сульфатов к бетону на портландцементе с содержанием C3S, C3F, C3S+ C3F, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах, среднеагрессивные по содержанию хлоридов, и слабоагрессивные по содержанию сульфатов на портландцементе.    
рАЗДЕЛ 2.  СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
В связи с тем, что размеры  существующего  футбольного поля и беговых дорожек не соответствуют нормативу по ширине, по длине, радиусу закругления, до проведения строительных работ, предусмотрен демонтаж асфальтобетонных дорожек шириной 3м. Кроме того предусмотрен демонтаж существующих трибун.
Проектом предусматривается вертикальная планировка территории  до оптимальных отметок и с учётом возможности отвода поверхностных и грунтовых вод за территорию футбольного поля. Предусматривается срезка растительного грунта на  толщину 0,5м. Выполнен план организации рельефа в полувыемке – полунасыпи и план земляных масс. Вертикальная планировка участка решена с учетом отметок прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод с участка.
Решения генерального плана разработаны с учетом существующей застройки. 
Расположение спортивных сооружений осуществлено с учётом ориентации «север-юг». Спортивное ядро в составе: футбольное поле, размером 105х72, четырьмя круговыми беговыми дорожками на 400м, шестью прямых  сто метровых  дорожек и площадками, расположенными в полусекторах между футбольным полем и беговыми дорожками. 

Проектом  не предусматриваются  подъездные  дороги для проезда автотранспорта и спецтехники для обслуживания спортивных сооружений за пределами строительной площадки, т.к. подъезды существующие. Для эксплуатации стадиона предусмотрено использовать существующий съезд с автодороги (с юго-западной стороны) и строительство нового съезда (с юго-восточной стороны). У обоих съездов предусмотрены стоянки для транспорта и плошадки для разворота.
Для удобства обслуживания и с целью пожарной безопасности предусмотрены два автомобильных  въезда на территорию стадиона, а так же пешеходные  калитки.

По восточной и западной сторонам предусмотрено строительство сборно-разборных трибун по 250мест и тротуары шириной 1,5м. По границе стадиона предусматривается   ограждение. 
За футбольными воротами и с западной стороны предусмотрено ограждение высотой 8,0м из синтетической сетки с квадратными ячейками 105х105мм.
Основные показатели по генплану: площадь участка под стадион всего -18121 кв.м, в том числе:
· площадь футбольного поля - 7560 м2
· площадь круговых беговых дорожек - 2027 м2.
рАЗДЕЛ 3. Архитектурно-строительные решения
Строительными решениями предусматривается устройство футбольного поля с искусственным покрытием размером 105x72м, четырех круговых беговых дорожек длиной 400м и шести прямых  стометровых дорожек. Ширина дорожек 1,22м. Спортивные площадки имеют следующие виды покрытий:
- искусственная трава (футбольное поле);

-искусственное (беговые дорожки);  

- асфальтобетон (полусектора между футбольным полем и беговыми дорожками);

Раздел 4.КОНСТРУКТИВНЫЕ И Объемно-планировочные решения
            Расположение спортивных сооружений осуществлено с учётом ориентации «север-юг». Спортивное ядро в составе: 
  - футбольное поле, размером 105х72;четырьмя 400м круговыми беговыми дорожками шириной 1,22м;  
 - шестью прямыми стометровыми дорожками, шириной 1,22м; 
  - покрытие поля и дорожек – искусственное; 

   - площадки, расположенные в полусекторах между футбольным полем и беговыми дорожками –       покрытие асфальтобетонное. 
По границе стадиона предусмотрено ограждение из сетки «Рабица» длиной 590 м. 
4.1.  Конструктивные решения
Конструкция футбольного поля принята согласно НП - 5.3.1-71. 

Конструктивными решениями полотна футбольного поля предусмотрены:
-синтетическое покрытие толщиной 6,0мм;
· подстилающий слой 1 толщиной 50мм из отсева горных пород фракции 3-5мм;

· подстилающий слой 2 толщиной 100мм из щебня гранитной фракции 20-40мм;

· подстилающий слой 3 толщиной 150мм из щебня гранитного фракции 40-70мм;

· песчаное основание полотна футбольного поля толщиной 200мм;

· постель основания из уплотненного грунта (коэффициент уплотнения 0,98-1,0).

Конструктивными решениями полотна беговых дорожек предусмотрены:
· синтетическое покрытие на слое мастики;

· подстилающий слой1толщиной 30мм из мелкозернистого асфальтобетона марки III;

· подстилающий слой 2 толщиной 50мм из среднезернистого асфальтобетона маркиII;

· подстилающий слой 3 толщиной 50мм из щебня М 800 фракции 5-20мм;

· подстилающий слой 4 толщиной 200мм из щебня М 800 фракции 40-70мм;

· основание из песка толщиной 200мм;

· постель беговой дорожки из уплотненного грунта 
(коэффициент уплотнения 0,98- 1,0).

Конструктивными решениями покрытия секторов предусмотрены:
· покрытие толщиной 30мм из мелкозернистого асфальтобетона марки III;

· подстилающий слой 1 толщиной 50мм из среднезернистого асфальтобетона марки II;

· подстилающий слой 2 толщиной 50мм из щебня М 800 фракции 5-20мм;

· подстилающий слой 3 толщиной 200мм из щебня М 800 фракции 40-70мм;

· основание из песка толщиной 200мм;

· постель из уплотненного грунта (коэффициент уплотнения 0,98-1,0).

Конструктивными решениями дренажной системы стадиона предусмотрено:
· устройство систематического дренажа типа "Ёлочка" из перфорированных гофрированных труб диаметром 63мм с оберткой стеклохолстом, укладываемых под верхним покрытием футбольного поля через 10,0м по центру и через 6,0м в районе футбольных ворот;

· устройство кольцевого дренажа из перфорированных асбестоцементных труб диаметром 200мм, укладываемых по периметру футбольного поля;

· устройство отвода поверхностных ливневых стоков с беговой дорожки по сборным железобетонным лоткам, перекрытым перфорированными металлическими решетками,                            с последующим отводом в ливневую канализацию.

Раздел 5. сведения  об Инженерноем оборудовании, о сетях инженерно -  технических мероприятий, содержание технологических решений
5.1 Технологические решения
Стадион относится к III классу спортивных сооружений и предназначен для проведения футбольных матчей, занятий бегом, прыжками в длину.
5.2. Водоотвод

Для скорейшего отвода ливневых вод, попавших в конструктивные слои с территории футбольного поля проектом предусмотрено строительство систематического (пластового) дренажа и дренажного коллектора. Дренажный коллектор конструктивно выполняется из асбестоцементных труб Д=200мм с перфорацией и обёрткой стеклохолстом, прокладывается в зоне безопасности футбольного поля и предназначен для сбора и отвода дренажных вод спортивных площадок с последующим сбросом в придорожный кювет . Для возможности наблюдения за работой дренажа в процессе эксплуатации предусмотрены смотровые колодцы.  Дренаж принят из дренажных гофрированных труб марки ДГТ с оберткой стеклохолстом. Засыпка траншеи предусмотрена щебнем фракции 40÷70 мм М 600. Дренажная труба укладывается на основание из щебня  фракцией 10÷20 мм М 600, толщ. 0,1 м. Ширина траншеи 0,4 м. Дрены расположены «елочкой» через 10 м по центру поля и через 6 м – в районе футбольных ворот. Дрены с коллекторами сопрягаются внахлест.

Для отвода поверхностных вод в рабочем проекте предусмотрено устройство водосбросной сети по контуру поля из железобетонных лотков (тип 01-010) с решетками из нержавеющей стали. 

Ливневая канализация предназначена для быстрого отвода дождевых вод из водосборных лотков, проложенных по внутренней бровке беговой дорожки, конструктивно выполняется из асб.-цем. труб Д=200мм и прокладывается в зоне безопасности футбольного поля. Для наблюдения и обслуживания ливневой канализации проектом предусмотрено устройство колодцев дождевой канализации. Сброс ливневых вод из лотков осуществляется через устьевое сооружение в придорожный кювет. 
5.3. Водопровод

Подключение водопровода осуществляется к городской сети (существующий водопровод диаметром 100мм из полиэтиленовых труб, обеспечивающий водой прилегающих к стадиону жилых домов улиц) проходящей вдоль северо – восточной  границе.

Для ухода за футбольным полем  проектом предусматривается устройство двух колодцев с поливочными кранами (за воротами) и установка одного пожапного гидранта в колодце. 
 Подводка осуществляется трубами марки ПНД Д=110мм тип «С». В месте подключения  в существующий водопровод запроектирован водопроводный колодец. 

Для отключения водопроводной сети на ремонтные участки, предусмотрены колодцы с запорной арматурой и  фасонными частями.
5.4.Ловчая дрена
В связи с тем, что в северо-западной части участка проектирования вскрыта верховодка, проектом предусмотрено устройство ловчей дрены из асбестоцементных труб с перфорацией и обсыпкой гравийно- песчаной смесью по типу «обратный фильтр».Сброс воды предусмотрен в придорожный кювет,с устройством устьевого  сооружения.
5.5. Электро - линия 35Кв.
По северо- восточной части участка проходит электро - линия 35Кв. Проектом предусмотрена охранная зона 20м. Спортивное сооружение размещено за пределами охранной зоны.
5.6. Кабель связи

По границе  проектируемого  сооружения проходит участок существующего кабеля связи. Проектом предусмотрена охранная зона по 2м в каждую сторону. Спортивное сооружение размещено за пределами охранной зоны. При пересечении отводящего коллектора и ловчей дрены с кабелем связи предусмотрены ручные работы в охранной зоне и заключения кабеля в футляр из асбестоцементных труб диаметром 200мм.
5.7.Подъезд  к стадиону
Подъезд к объекту осуществляется по существующей автодороге с твердым покрытием с.Ельники- с. Надеждино . Всвязи с тем, что автодорога в насыпи, проектом предусматривается 2 съезда. Используется существующий съезд с уширением, подсыпкой грунта и строительство нового съезда. Оба съезда крепятся  асфальтобетоном. Для пропуска поверхностных вод, на обоих съездах предусмотрено устройство водопропускных ж/б труб диаметром 1000мм.Кроме того предусмотрена очистка придорожного кювета в пределах участка строительства. У обоих съездов предусмотрены стоянки для транспорта и плошадки для разворота.
5.8.Трибуны.

Проектом   предусмотрена  установка    сборно - разборных    трибун  с     пластиковыми сидениями  на   500мест. Трибуны устанавливаются на западной ивосточной сторонах по 250мест на площадках, укрепленных асфальтобетона.
5.9.Ограждение.

        Ограждение предусмотрено по границе, отведенной под  стадион из панелей, выполненных из сетки «Рабица» обрамленных прямоугольными  стальными трубами. Панели првариваются сваркой к стальным столбам. Вход и вьезд на стадион предусмотрен с восточнойи западной сторон , у съездов через 2калитки  и двое  ворот.
5.10. Наружное освещение.
Наружное освещение футбольного поля выполнена консольными светильниками  ЖКУ21 с лампами ДНаТ- 250. Светильники устанавливаются на стальных оцинкованных опорах круглого сечения на концевых двухрожковых кронштейнах К2К-2.5-2.0-90.
РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ  ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Разработаны мероприятия по обеспечению безопасности при производстве строительных работ, рациональная организация строительной площадки, обеспечивающая   нормальные условия труда работающих. Строительным генеральным планом намечены площадки для размещения инвентарных зданий, складирования строительных материалов и конструкций, временные дороги и инженерные коммуникации.
Строительная площадка огораживается и освещается. Завоз строительных материалов и конструкций предусмотрен с автодороги с.Ельники – с. Надеждино.
Основные работы по планировке основания футбольного поля и беговой дорожки предусматривается бульдозерами ДЗ-104, ДЗ-133 и автогрейдером ДЗ-2А, по уплотнению спланированного основания - самоходными катками ДУ-11 и ДУ-18.

Общая продолжительность  строительства составляет 7,2 месяца, в том числе подготовительный период - 1,0 месяц.
Противопожарными мероприятиями на период строительства предусматривается:
· установка нормативного количества противопожарных щитов, оборудованных первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;

· организация наружного пожаротушения от существующих пожарных гидрантов;

· складирование пожароопасных строительных материалов в соответствии с нормативными требованиями;

· своевременный сбор и временное складирование пожароопасных отходов и строительного мусора;

· применение электротехнических материалов (провода, кабели, светильники), соответствующих требованиям пожарной безопасности;

· заземление всех машин и механизмов. 
РАЗДЕЛ 7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
По инженерно-геологическим условиям рассматриваемый район, относится к числу благоприятных для строительства. Явлений карста, оползней, суффозии и подтопления не отмечается, район не относится к сейсмически опасным.
Участок строительства соответствует государственным нормам радиационной безопасности.
В непосредственной близости от проектируемого объекта крупные взрывопожаро-химически-, радиационно- и биологически- опасные промышленные предприятия не размещаются.
Участок строительства находится в застроенном жилом микрорайоне с. Ельники и примыкает к поселковым улицам, по которым возможен перевоз взрывопожароопасных веществ и горюче-смазочных материалов (ГСМ), при разливе (выбросе) которых возможно образование зон разрушения и пожаров.
Возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера (взрывы и пожары, вызванные коротким замыканием в системе электрических сетей и утечкой газа из систем газоснабжения близлежащих жилых домов), а также природного характера (ураганные ветры, снежные заносы, гололед, град, грозы, ливни).
Инженерно-техническими мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера предусматривается возможность беспрепятственной эвакуации с территории стадиона, обеспечение свободного подъезда и путей ввода спасательных сил и средств.
Проектируемые сооружения не категорированы по гражданской обороне (ГО), строительство защитных сооружений не требуется.
РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей природной среды:
· максимальное сохранение существующего ландшафта, деревьев и травяного покрова;

· восстановление (рекультивация) и озеленение земельного участка;

· устройство организованного поверхностного стока атмосферных осадков;

· организованный сбор и передача на утилизацию бытовых отходов.

Плодородный слой перед началом земляных работ снимается и складируется на свободную от застройки территорию и используется при организации рельефа по назначению, как почвенный покров.
Воздействие на окружающую среду технологического процесса строительства носит временный характер.
Строительные материалы, техника и бытовки для работающих размещаются на специально обустроенных площадках.
На стройплощадке предусмотрена установка биотуалетов.
Все отходы при строительстве, промасленная ветошь и другой строительный мусор складируются и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО.
По результатам оценки общего воздействия объекта на окружающую среду установлено, что рассматриваемый объект соответствует требованиям природоохранного законодательства и является экологически безопасным при условии реализации проектных решений в полном объеме.
8.1. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Санитарно-эпидемиологическая безопасность сооружений обеспечивается:
· применением строительных материалов, конструкций и оборудования, сертифицированных в области санитарно-эпидемиологической безопасности;

· качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии СанПиН;

· материалом покрытия футбольного поля и беговых дорожек, отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям;

· отводом ливневых стоков с территории.
8.2.  Благоустройство территории

Данный раздел включает в себя:

· вывоз излишек грунта за пределы зоны строительства;

· разравнивание растительного грунта по прилегающей территории;

·  приобретение спортивного оборудования; 

·  установку защитной сетки за воротами.
 РАЗДЕЛ 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Противопожарные мероприятия обеспечиваются наличием расчетного количества эвакуационных выходов с территории стадиона, системой наружного пожаротушения, применением строительных и отделочных материалов, отвечающим противопожарным требованиям.
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на существующей поселковой водопроводной сети и  от двух пожарных гидрантов, установленных в колодцах, совмещенных с поливочными, за воротами на футбольном поле.
          РАЗДЕЛ 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ.
Для эксплуатации стадиона предусмотрено использовать существующий съезд с автодороги (с юго-западной стороны) и строительство нового съезда (с юго-восточной стороны).Существующий съезд с уклоном 10%0  может использоваться  для съезда маломобильных слоев населения. У обоих съездов предусмотрены стоянки для транспорта и плошадки для разворота. Здесь же отведены места для маломобильных слоев населения. На стадионе дололнительных мероприятий для передвижения маломобильных слоев населения не требуется.
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